**Эндоскоп технический AVT TP-73-U9-2C-2M**

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Эндоскоп технический универсального применения для проверки трубопроводов , узлов автомобиля, других механизмов и других труднодоступных мест. Имеет 3 камеры

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Не допускайте применения эндоскопа для обследования людей или животных

Не допускайте применения эндоскопа для обследования оборудования,

находящегося под напряжением

Не допускайте применения эндоскопа в работающих машинах или механизмах

Не смотрите навстречу световому потоку, излучаемому осветителем или головкой

рабочей части эндоскопа!

Не прикасайтесь к осветителю мокрыми руками!

Тщательно защищайте осветитель от попадания воды и брызг!

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эндоскоп состоит из камеры со специальным стойким к царапинам стеклом,

полужёсткого кабеля длиной 2 м на , монитора со

встроенным видеорегистратором для записи и аккумулятором

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Водостойкость IP68 |  |  |
| Диаметр световода | 8мм |  |
| Диаметр камеры | 8мм |  |
| Длина световода | 2м |  |
| Размер дисплея | 4,3” |  |

Разрешение дисплея 800\*480

Количество камер 3 шт

Разрешение камер 1080Р

Угол обзора камер 70 гр

Количество светодиодов подсветки 6

Регулировка освещения есть

Запись на встраиваемую карту памяти до 128 Гб

Питание камеры: 5V

Разрешение камеры 1080Р

Фокусировка 4-500 см

Зарядное устройство 5 в 1000мА (время заряда 6 часов)

Аккумулятор 3,7 в 2600 мАч

Время работы на одном заряде 3-4 часа

Температура работы от -20 до +60

Температура хранения от -50 до +60

Вес 0,2кг

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие качества эндоскопа требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации эндоскопа 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать эндоскоп, вышедший из строя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем требований паспорта и инструкции по эксплуатации.

Дата изготовления

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 Камера на кабеле

2 Блок питания/Зарядки

3 захваты для камеры

4 Монитор

**Представитель производителя в России**

ООО «АВТ» Санкт-Петербург Измайловский пр-т 4 оф 246 тел. (812) 334-7048

www.avttech.ru